参数:

|  |  |
| --- | --- |
| 适用螺钉 | φ0.6~φ2.0，螺纹长度不超过6mm |
| 螺钉类型 | 螺纹类型不限(自攻或机制)、螺钉帽类型不限(平头、半圆头、沉头) |
| 效率 | 0.5s |
| 螺钉容量 | M1.2×3平头可存2500颗 |
| 尺寸 | L190×W120×H140mm |
| 重量 | 1.8Kg |
| 电源 | AC100~240V(50/60Hz) |
| 气源 | 0.45~0.6MPa,8L/Min |
| 控制方式 | 单片机 |
| 控制功能 | 螺钉有无检测、过载反转、 |